# Применение по назначению

Электроинструмент предназначен для использования на опоре для выполнения в древесине твердых и мягких пород, древесностружечных и древесноволокнистых плитах прямолинейных продольных и поперечных распилов. При этом возможен горизонтальный угол скоса от −30° до +30° и вертикальный угол скоса от 0° до 45°.

При использовании соответствующих пильных дисков можно распиливать алюминиевые профили и пластмассу.