# Støv-/sponavsuging

Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter, mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eike- eller bøkestøv gjelder som kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette materialet.
- Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse P2.

Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal bearbeides.

Støv-/sponavsuget kan blokkeres av støv, spon eller avbrukne deler på arbeidsstykket.

- Slå av elektroverktøyet, og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Vent til sagbladet er helt stanset.
- Finn årsaken til blokkeringen og fjern denne.

- Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.

- For å unngå brannfare ved saging av aluminium må du tømme det nedre sponutkastdekselet og ikke bruke sponavsug.

##

For fjerning av bruddstykker av emnet og større spon kan du åpne det nedre sagbladdekselet (44).

- Slå av elektroverktøyet og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Vent til sagbladet har stanset helt.
- Vipp elektroverktøyet mot siden.
- Åpne bunngitteret (31) (se bilde a).
- Trekk laskene (45) til det nedre sagbladdekselet litt fra hverandre, og fell opp det nedre sagbladdekselet (44).
- Fjern bruddstykker fra emnet og spon.
- Lukk sagbladdekselet (44) igjen til laskene (45) går i lås.
- Lukk bunngitteret (31).
- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.

##

- Fest en egnet støvsugerslange i støvsugeradapteren (29).

Støvsugeren må være egnet til materialet som skal bearbeides.

Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller tørt støv må du bruke en spesialstøvsuger.