# Teknik veriler

Tezgah tipi daire testere |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Giriş gücü | W | 1600 | 1600
Anma gerilimi | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frekans | Hz | 50/60 | 50/60
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 5500 | 5500
İlk hareket akımı sınırlandırması |  | ● | ●
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 22 | 22
Koruma sınıfı |  | / II | / II
Ölçüler (çıkarılabilir alet elemanları dahil)
Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Uygun testere bıçağı ölçüleri
Testere bıçağı çapı | mm | 216 | 216
Bıçak kalınlığı | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min. diş kalınlığı/eğimi | mm | 2,3 | 2,3
Göbek çapı | mm | 30 | 25,4

Maksimum iş parçası boyutları Bakınız Maksimum iş parçası boyutları

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.