# Sostituzione della lama (vedere Figg. l1−l4)

- Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.

- Durante il montaggio della lama, indossare guanti protettivi. Durante tale fase, vi è rischio di lesioni.

- Utilizzare esclusivamente lame la cui velocità massima ammessa sia maggiore di quella del funzionamento a vuoto dell’elettroutensile in dotazione.

- Utilizzare esclusivamente lame che corrispondano ai dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni d’uso e riportati sull’elettroutensile, omologate secondo la norma EN 847-1 e munite della rispettivo contrassegno.

- Utilizzare esclusivamente lame consigliate dal produttore del presente elettroutensile e che siano adatte per il materiale che si desidera lavorare. In questo modo si evita il surriscaldamento delle punte dei denti e la fusione della plastica da lavorare.

- Non utilizzare lame in acciaio HSS. Le lame di questo tipo possono rompersi facilmente.

##

- Aprire la leva di serraggio (37) ed estrarre la copertura di protezione (3) dalla scanalatura del cuneo divisore (4).
- Ruotare la vite di arresto (36) con la punta della chiave ad anello (9) fino a battuta, nel senso di rotazione «Chiusura chiusa» e sollevare l’inserto banco (23) dal vano utensili. Per sollevare l’inserto più agevolmente utilizzare l’apposito foro di sollevamento (46).
- Ruotare la manovella (15) in senso orario fino a battuta, in modo che la lama (24) si venga a trovare nella posizione più in alto possibile sul banco sega.
- Ruotare il dado di serraggio (47) con l’ausilio della chiave ad anello (9) e tirare contemporaneamente la leva di bloccaggio mandrino (48) finché la stessa non scatta in posizione.
- Tenere tirata la levetta di bloccaggio del mandrino ed avvitare il dado di serraggio in senso antiorario.
- Asportare la flangia di serraggio (49).
- Rimuovere la lama (24).

##

- Se necessario, prima del montaggio, pulire tutte le parti da montare.
- Applicare la nuova lama sulla flangia di attacco (50) dell’alberino portautensile (51).

Avvertenza: non utilizzare mai lame troppo piccole. La fessura radiale tra la lama ed il cuneo separatore deve essere al massimo di 3 − 8 mm.

- Durante il montaggio, accertarsi che la direzione di taglio dei denti (direzione della freccia sulla lama di taglio) corrisponda alla direzione della freccia sul cuneo divisore.

- Applicare la flangia di serraggio (49) e il dado di serraggio (47).
- Ruotare il dado di serraggio (47) mediante la chiave ad anello (9) e tirare contemporaneamente la leva di bloccaggio dell’alberino (48) sino a farla scattare in posizione.
- Fissare saldamente il dado di serraggio in senso orario.
- Collocare l’inserto banco (23) sopra il cuneo divisore (4) nel vano utensili. Ruotare la vite di arresto (36) con la punta della chiave ad anello (9) fino a battuta, nel senso di rotazione «Chiusura chiusa».
- Rimontare la copertura di protezione (3).