# Trocar o disco de serra (ver figuras l1−l4)

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

- Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção. Existe perigo de ferimentos.

- Só utilizar discos de serra com uma máxima velocidade admissível superior à velocidade da marcha em vazio da ferramenta elétrica.

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847‑1 e respetivamente marcados.

- Utilize apenas discos de serra recomendados pelo fabricante desta ferramenta elétrica e adequados para o material com que deseja trabalhar. Assim evita um sobreaquecimento das pontas dos dentes de serra e o derretimento do plástico a trabalhar.

- Não use discos de serra de aço HSS. Estes discos de serra podem quebrar facilmente.

##

- Abra a alavanca de aperto (37) e retire a cobertura de proteção (3) para fora da ranhura na cunha abridora (4).
- Rode os parafusos de travamento (36) com a ponta da chave anular (9) até ao batente no sentido de rotação "Cadeado aberto" e levante o inserto de mesa (23) para fora do compartimento da ferramenta. Para facilitar, pode ser usado o orifício para os dedos (46).
- Rode a manivela (15) para a direita até ao batente, para que o disco de serra (24) se encontre na posição mais alta possível sobre a mesa de serra.
- Rode a porca de aperto (47) com a chave anular (9) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do veio (48) até esta engatar.
- Manter a alavanca de travamento do veio puxada e desatarraxar a porca de aperto no sentido contrário dos ponteiros do relógio.
- Retire o flange de aperto (49).
- Retire o disco de serra (24).

##

- Se necessário, deverá limpar todas as partes antes de serem montadas.
- Coloque o novo disco de serra no flange de admissão (50) do veio da ferramenta (51).

Nota: Não uso discos de serra demasiado pequenos. A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser de no máximo 3−8 mm.

- Durante a montagem, deverá observar que o sentido de corte dos dentes (sentido da seta sobre o disco de corte) coincida com o sentido da seta sobre a cunha abridora!

- Coloque o flange de aperto (49) e a porca de aperto (47).
- Rode a porca de aperto (47) com a chave anular (9) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do veio (48) até esta engatar.
- Apertar a porca de aperto no sentido dos ponteiros do relógio.
- Coloque o inserto de mesa (23) sobre a cunha abridora (4) no compartimento da ferramenta. Rode os parafusos de travamento (36) com a ponta da chave anular (9) até ao batente no sentido de rotação "Cadeado fechado".
- Volte a montar a cobertura de proteção (3).