# Nastavení podélného dorazu

Podélný doraz (5) lze umístit buď vlevo, nebo vpravo od pilového kotouče. Značka v lupě (55) ukazuje nastavenou vzdálenost podélného dorazu od pilového kotouče na stupnici (1).
Umístěte podélný doraz na požadovanou stranu pilového kotouče viz Montáž podélného dorazu (viz obrázek e).

## Nastavení podélného dorazu
s nevytaženým stolem pily

- Povolte zajišťovací páčku (39) podélného dorazu (5). Posuňte podélný doraz tak, aby značka v lupě (55) ukazovala požadovanou vzdálenost od pilového kotouče.
  S nevytaženým stolem pily platí dolní popis stříbrné stupnice (1).
- Pro zajištění stiskněte zajišťovací páčku (39) znovu dolů.

## Nastavení podélného dorazu
s vytaženým stolem pily (viz obrázek D)

- Umístěte podélný doraz vpravo od pilového kotouče.
  Posuňte podélný doraz tak, aby značka v lupě (55) na dolní stupnici ukazovala 29 cm.
  Pro zajištění stiskněte zajišťovací páčku (39) znovu dolů.
- Zatáhněte zajišťovací páčku (13) pro rozšíření stolu pily úplně nahoru.
- Vytáhněte rozšíření stolu pily (6) ven tak, aby ukazatel vzdálenosti (56) ukazoval požadovanou vzdálenost od pilového kotouče na horní stupnici.
- Stiskněte zajišťovací páčku (13) dolů.
  Tím je rozšíření stolu pily zafixované.