# Pjūklo disko transportavimo padėtis ir darbinė padėtis

## Transportavimo padėtis

- Nuimkite apsauginį skydą (3), išimkite stalo įdėklą (23) ir nustatykite skeliamąjį peilį (4) į žemiausią padėtį. Vėl įstatykite stalo įdėklą (23).
- Sukite sukamąją rankeną (15) prieš laikrodžio rodyklę, kol pjūklo disko (24) dantys nusileis po pjovimo stalu (21).
- Pjovimo stalo platinamąją dalį (6) visiškai įstumkite į vidų.
  Fiksuojamąją rankenėlę (13) spauskite žemyn. Atlikus šį veiksmą, stalo platinamoji dalis užfiksuojama.

## Darbinė padėtis

- Skeliamąjį peilį (4) nustatykite į aukščiausią padėtį tiksliai virš pjūklo disko vidurio, įstatykite stalo įdėklą (23) ir sumontuokite apsauginį skydą (3).
- Sukite sukamąją rankeną (15) pagal laikrodžio rodyklę, kol pjūklo disko (24) viršutiniai dantys apie 3−6 mm išlįs virš ruošinio.