# Nastavitev vzporednega vodila

Vzporedno vodilo (5) lahko namestite ali levo ali desno od žaginega lista. Oznaka na povečevalnem steklu (55) prikazuje nastavljen razmik vzporednega vodila k žaginemu listu na skali (1).
Namestite vzporedno vodilo na želeno stran žaginega lista glejte Namestitev vzporednega vodila (glejte sliko e).

## Vzporedno vodilo nastavite,
kadar rezalna miza ni izvlečena

- Sprostite vpenjalni ročaj (39) vzporednega vodila (5). Premaknite vzporedno vodilo, tako da oznaka na povečevalnem steklu (55) prikaže želen razmak do žaginega lista.
  Če žagina miza ni iztegnjena, velja spodnji napis srebrne skale (1).
- Za nastavitev pritisnite vpenjalni ročaj (39) ponovno navzdol.

## Nastavitev vzporednega vodila,
ko je rezalna miza izvlečena (glejte sliko D)

- Pozicionirajte vzporedno vodilo desno od žaginega lista.
  Premaknite vzporedno vodilo, tako da oznaka v povečevalnem steklu (55) na spodnji skali prikaže 29 cm.
  Za nastavitev pritisnite vpenjalni ročaj (39) ponovno navzdol.
- Potegnite vpenjalni ročaj (13) za razširitev mize do konca navzgor.
- Potegnite razširitev rezalne mize (6) navzven, tako da bo prikazovalnik razmaka (56) prikazal željen razmak k žaginemu listu na zgornji skali.
- Pritisnite vpenjalni ročaj (13) navzdol.
  S tem je razširitev rezalne mize fiksirana.