# Sägen

##

- Stellen Sie den Parallelanschlag (5) auf die gewünschte Schnittbreite ein.
- Legen Sie das Werkstück auf den Sägetisch vor die Schutzabdeckung (3).
- Heben oder senken Sie das Sägeblatt durch die Kurbel (15) soweit an oder ab, bis sich die oberen Zähne des Sägeblatts (24) ca. 3 − 6 mm über dem Werkstück befinden.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.
- Sägen Sie das Werkstück mit gleichmäßigem Vorschub durch.
  Wenn Sie zu viel Druck ausüben, können die Sägeblattspitzen überhitzen und das Werkstück kann Schaden nehmen.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis das Sägeblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.

##

- Stellen Sie den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel des Sägeblatts ein.
  Bei nach links gekipptem Sägeblatt muss der Parallelanschlag (5) rechts vom Sägeblatt sein.
- Folgen Sie den Arbeitsschritten entsprechend: siehe Gerade Schnitte sägen

##

- Stellen Sie den gewünschten horizontalen Gehrungswinkel am Winkelanschlag (2) ein.
- Legen Sie das Werkstück an den Winkelanschlag (2) an.
- Heben oder senken Sie das Sägeblatt durch die Kurbel (15) soweit an oder ab, dass die oberen Sägezähne ca. 5 mm über der Oberfläche des Werkstücks stehen.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.
- Drücken Sie das Werkstück mit der einen Hand gegen den Winkelanschlag und schieben Sie ihn mit der anderen Hand am Feststellknauf (53) langsam in der Führungsnut (28) nach vorn.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis das Sägeblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.