# Tárolás és szállítás

## A készülék alkatrészeinek tárolása (lásd a O1 – O2 ábrát)

A tároláshoz az elektromos kéziszerszám lehetőséget nyújt a készülék egyes alkatrészeinek biztonságos rögzítésére.

- Válassza le a (41) kiegészítő párhuzamvezetőt a (5) párhuzamvezetőről.
- Dugja be a készülék valamennyi nem felerősített alkatrészét a házon található tárolórekeszbe (lásd az alábbi táblázatot).

Készülék-alkatrész | Tárolódepó
--- | ---
Fordítsa meg a (5) párhuzamvezetőt, | akassza be alulról a vezetősínekbe, majd a (39) rögzítőfogantyúval rögzítse
Dugja be a (12) tolófát | a (68) tárolóba
Akassza be a (3) védőburkolatot | a (11) tartó bemélyedésébe majd a (37) szorítókarral rögzítse
Dugja be a (10) belső hatlapos csavarkulcsot | a (69) tárolóba
Dugja be a (9) gyűrűskulcsot | a (70) tárolóba
Dugja be a (2) szögvezetőt | a (7) tárolóba
Tolja be a (41) kiegészítő párhuzamvezetőt | hátul a (5) párhuzamvezető hornyába és a szárnyascsavarokkal húzza meg szorosra

## Az elektromos kéziszerszám felemelése és szállítása

Az elektromos kéziszerszám szállítása előtt hajtsa végre a következő lépéseket:

- Hozza a szállítási helyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Távolítson el minden olyan tartozék alkatrészt, amelyet nem lehet szorosan rögzítve felszerelni az elektromos kéziszerszámra.
  A nem használt fűrészlapokat a szállításhoz, ha lehetséges, egy zárt ládában tárolja.
- Teljesen tolja be a (6) fűrészasztal szélességnövelő lapot és a rögzítéshez nyomja le a (13) szorító fogantyút.
- Csavarja fel a hálózati tápvezetéket a (26) kábeltartó köré.
- A berendezés felemeléséhez vagy szállításához használja a (27) tartófogantyúkat.

- Az elektromos kéziszerszám szállításához mindig csak a szállításra szolgáló alkatrészeket és sohase a védőberendezéseket használja.