# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif.

##

- Pour la mise en service, appuyez sur la touche Marche verte (57).

##

- Appuyez sur le couvercle de protection (16).

##

L’interrupteur Marche/Arrêt est un interrupteur à tension nulle qui évite un redémarrage de l’outil électroportatif après une interruption de courant (par ex. un retrait de la fiche de secteur pendant la mise en service).
Pour remettre l’outil électroportatif en marche, appuyez à nouveau sur la touche Marche verte (57).

##

Pour éviter toute utilisation non autorisée, vous pouvez verrouiller le cache de protection de l’interrupteur Marche/Arrêt (16) à l’aide d’un cadenas.

- Glissez pour cela la fenêtre transparente (58) à fond vers le haut et appuyez légèrement sur le cache de protection.
- Verrouillez les deux boucles de la fenêtre transparente de l’interrupteur Marche/Arrêt avec un cadenas.