# Funcionamento

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

Posição de transporte e de trabalho do disco de serra
Aumentar a mesa de serra
Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais e horizontais
Ajustar a guia paralela
Ajustar guia paralela adicional
Ajustar a cunha abridora
Colocação em ‌funcionamento
Instruções de trabalho
Serrar
Verificar e realizar os ajustes básicos
Arrecadação e transporte