# Avvertenze di sicurezza supplementari

- Durante il montaggio della lama, indossare guanti protettivi. Durante tale fase, vi è rischio di lesioni.

- Non utilizzare lame in acciaio HSS. Le lame di questo tipo possono rompersi facilmente.

- Utilizzare esclusivamente lame che corrispondano ai dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni d’uso e riportati sull’elettroutensile, omologate secondo la norma EN 847-1 e munite della rispettivo contrassegno.

- Non utilizzare mai l'elettroutensile senza l'inserto per banco. Sostituire l'inserto per banco, qualora fosse difettoso. Se l'inserto per banco non è in perfette condizioni, vi è il rischio che la lama provochi lesioni.

- Mantenere pulita la postazione di lavoro. Le miscele di materiali sono particolarmente pericolose. Le polveri di metalli leggeri possono incendiarsi o esplodere.

- Selezionare la lama adatta al materiale che si intende lavorare.

- Utilizzare esclusivamente lame consigliate dal produttore del presente elettroutensile e che siano adatte per il materiale che si desidera lavorare.

- Accostare il pezzo in lavorazione esclusivamente alla lama in rotazione. In caso contrario, vi è rischio di contraccolpi, qualora la lama si inceppi nel pezzo in lavorazione.