# Tiekiamas komplektas

Prieš pradėdami elektrinį įrankį naudoti pirmą kartą patikrinkite, ar buvo pristatytos visos žemiau nurodytos dalys:

- Stalinis diskinis pjūklas su sumontuotu pjūklo disku (24) ir skeliamuoju peiliu (4)
- Kampinė atrama (2)
- Lygiagrečioji atrama (5)
- Papildoma lygiagrečioji atrama (41)
- Tvirtinimo rinkinys „Papildoma lygiagrečioji atrama“ (42) (2 tvirtinamieji varžtai, 2 poveržlės, 2 sparnuotosios veržlės)
- Apsauginis skydas (3)
- Šešiabriaunis raktas (10)
- Kilpinis raktas (9) su plokščiojo atsuktuvo antgaliu
- Stumiamasis strypelis (12)
- Stalo įdėklas (23)

Nuoroda: patikrinkite, ar elektrinis įrankis nepažeistas.
Prieš tęsdami elektrinio įrankio naudojimą būtinai patikrinkite, ar apsauginiai įtaisai bei truputį pažeistos elektrinio įrankio dalys veikia nepriekaištingai ir atlieka savo funkcijas. Patikrinkite, ar judančios dalys neprie‌kaištingai veikia ir nestringa, ar jos nepažeistos. Kad elektrinis įrankis nepriekaištingai veiktų, visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus rei‌kalavimus.
Pažeisti apsauginiai įtaisai ir dalys turi būti tinka‌mai suremontuoti ar pakeisti įgaliotose spe‌cia‌li‌zuo‌tose dirbtuvėse.