# Montáž jednotlivých dílů

- Vyjměte všechny dodané díly opatrně z jejich obalu.
- Odstraňte veškerý balicí materiál z elektronářadí a z dodaného příslušenství.

- Otočte aretační šrouby (32) hrotem očkového klíče (9) až nadoraz ve směru otevřeného zámku a otevřete mřížku (31) (viz obrázek a).
  Odstraňte balicí materiál pod blokem motoru.

Přímo na krytu jsou upevněné následující prvky nářadí: posouvací tyčka (12), očkový klíč (9), klíč na vnitřní šestihran (10), podélný doraz (5), úhlový doraz (2), odsávací adaptér (29), přídavný podélný doraz (41) s upevňovací sadou (42), ochranný kryt (3).

- Když některý z těchto prvků potřebujete, opatrně ho vyjměte z úložné přihrádky.

##

Upozornění: V případě potřeby před nastavováním polohy všechny montované díly vyčistěte.

- Otáčejte klikou (15) po směru hodinových ručiček až nadoraz tak, aby se pilový kotouč (24) nacházel v nejvyšší možné poloze nad stolem pily.
- Povolte upínací páčku (34) po směru hodinových ručiček tak, aby směřovala nahoru.
- Posuňte rozpěrný klín (4) směrem k upínací páčce (34) tak, aby ho bylo možné zatáhnout nahoru.
- Vytáhněte rozpěrný klín úplně nahoru tak, aby byl umístěný přesně nad prostředkem pilového kotouče.
- Nechte oba kolíky (35) zaskočit do dolních otvorů v rozpěrném klínu a znovu utáhněte upínací páčku (34).
  Značky (33) na svěrce a upínací páčce (34) musí být vyrovnané podle znázornění.

##

- Vložte vložku stolu (23) přes rozpěrný klín (4) do otvoru pro nástroj.
- Otočte aretační šroub (36) hrotem očkového klíče (9) až nadoraz ve směru zavřeného zámku.

Přední strana vložky stolu (23) musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně pod ním, zadní strana musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně nad ním.

##

Upozornění: Ochranný kryt montujte pouze tehdy, pokud je rozpěrný klín nastavený v nejhornější poloze přesně nad středem pilového kotouče (viz obrázek b2). Nemontujte ochranný kryt, pokud se rozpěrný klín nachází v nejspodnější poloze (stav při dodání nebo poloha pro řezání drážek) (viz obrázek b1).

- Povolte upínací páčku (37) a vyjměte ochranný kryt (3) z držáku (11).
- Jednou rukou držte chránič pilového kotouče (horní kovovou lištu), který je součástí ochranného krytu (3), a druhou rukou otočte upínací páčku (37) nahoru.
- Zasuňte vodicí čep (38) dozadu do drážky v rozpěrném klínu (4).
- Posuňte ochranný kryt (3) dolů tak, aby byl chránič pilového kotouče (horní kovová lišta) rovnoběžně s povrchem stolu pily (21).
- Stiskněte dolů upínací páčku (37). Upínací páčka musí citelně a slyšitelně zaskočit a ochranný kryt (3) musí být pevně a bezpečně namontovaný.

- Před každým použitím zkontrolujte, zda se ochranný kryt bez problémů pohybuje. Elektronářadí nepoužívejte, pokud není ochranný kryt volně pohyblivý a okamžitě se nezavírá.

##

Podélný doraz (5) lze umístit buď vlevo, nebo vpravo od pilového kotouče.

- Povolte zajišťovací páčku (39) podélného dorazu (5). Tím se uvolní vedení ve tvaru V (40).
- Podélný doraz nasaďte nejprve vedením ve tvaru V do vodicí drážky (30) ve stole pily. Poté umístěte podélný doraz do přední vodicí drážky (25) ve stole pily.
  Podélný doraz je nyní libovolně přesouvatelný.
- Pro zajištění podélného dorazu stiskněte zajišťovací páčku (39) dolů.

##

Pro řezání úzkých obrobků a pro řezání svislých pokosových úhlů musíte na podélný doraz (5) namontovat přídavný podélný doraz (41).
Přídavný podélný doraz lze namontovat na podélný doraz (5) podle potřeby vlevo nebo vpravo.

Pro montáž použijte upevňovací sadu pro přídavný podélný doraz (42) (2 upevňovací šrouby, 2 podložky, 2 křídlové matice).

- Prostrčte upevňovací šrouby postranními otvory v podélném dorazu (5).
- Hlavy šroubů přitom slouží jako vedení přídavného podélného dorazu.
- Nasaďte přídavný podélný doraz (41) na hlavy upevňovacích šroubů.
- Na upevňovací šrouby nasaďte podložky a pomocí křídlových matic šrouby utáhněte.

##

- Nasaďte kolejnici (43) úhlového dorazu (2) do jedné z určených vodicích drážek (28) ve stole pily.