# Prepravná a pracovná poloha pílového listu

## Prepravná poloha

- Odstráňte ochranný kryt (3), odstráňte vložku stola (23) a umiestnite štrbinový klin (4) do úplne dolnej polohy. Vložku stola (23) opäť nasaďte.
- Otáčajte kľukou (15) v smere proti chodu hodinových ručičiek tak, aby sa zuby pílového listu (24) nachádzali pod rezacím stolom (21).
- Posuňte rozšírenie rezacieho stola (6) úplne dozadu.
  Stlačte upevňovaciu rukoväť (13) nadol. Tým je rozšírenie rezacieho stola zafixované.

## Pracovná pozícia

- Umiestnite štrbinový klin (4) do najvyššej polohy presne nad stred pílového listu, vložte vložku stola (23) a namontujte ochranný kryt (3).
- Otáčajte kľukou (15) v smere chodu hodinových ručičiek tak, aby sa zuby pílového listu (24) nachádzali cca 3 − 6 mm nad obrobkom.