# Montering av enskilda delar

- Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur förpackningen.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial från elverktyget och medlevererat tillbehör.

- Skruva låsskruvarna (32) med spetsen på ringnyckeln (9) till anslag i rotationsriktning ”Lås öppet” och öppna bottengallret (31) (se bild a).
  Ta bort packmaterialet under motorblocket.

Direkt på höljet är följande komponenter monterade: påskjutare (12), ringnyckel (9), insexnyckel (10) parallellanslag (5), vinkelanslag (2), utsugsadapter (29), tilläggsparallellanslag (41) med monteringssats (42), skyddskåpa (3).

- När du behöver en av dessa komponenter tar du försiktigt ut den från förvaringen.

##

Observera: rengör alla delar som ska monteras innan positioneringen vid behov.

- Vrid veven (15) medsols till anslag så att sågbladet (24) befinner sig i högsta möjliga position över sågbladet.
- Lossa klämspaken (34) medsols tills den pekar uppåt.
- Skjut spaltkilen (4) i riktning mot klämspaken (34) tills den kan dras uppåt.
- Dra spaltkilen helt uppåt så att den är positionerad exakt ovanför mitten av sågbladet.
- Låt de båda stiften (35) haka i det nedre borrhålet på spaltkilen och dra åt klämspaken (34) igen.
  Markeringarna (33) på klämman och klämspaken (34) måste vara inriktade som på bilden.

##

- Lägg bordinsatsen (23) över spaltkilen (4) i verktygschaktet.
- Skruva låsskruven (36) med spetsen av ringnyckeln (9) till anslag i rotationsriktning ”Låst”.

Framsidan av bordinsatsen (23) måste ligga i plan med eller en aning under sågbordet, bakkanten måste ligga i plan med eller en aning över sågbordet.

##

Observera: montera endast skyddskåpan om spaltkilen befinner sig i översta ställning precis över mitten av sågbladet (se bild b2). Montera inte skyddskåpan om spaltkilen befinner sig i understa ställning (leveranstillstånd eller position för sågning av spår) (se bild b1).

- Lossa klämspalten (37) och ta bort skyddskåpan (3) ur hållaren (11).
- Håll sågbladsskyddet (3) med en hand (övre metallskenan) och skjut klämspaken (37) uppåt med den andra.
- Skjut styrbulten (38) bakåt i spåret på spaltkilen (4).
- Skjut skyddskåpan (3) neråt tills sågbladsskyddet (övre metallskena) är parallellt med sågbladets (21) yta.
- Tryck klämspaken (37) neråt. Klämspaken ska haka i känn- och märkbart och skyddskåpan (3) ska vara fast och säkert monterad.

- Kontrollera innan varje användning om skyddskåpan rör sig felfritt. Använd inte elverktyget om skyddskåpan inte är fritt rörlig och inte stänger sig omedelbart.

##

Parallellanslaget (5) kan placeras till vänster eller höger om sågbladet.

- Lossa spänngreppet (39) på parallellanslaget (5). Därigenom avlastas V-gejden (40).
- Sätt först in parallellanslaget med V-gejden i sågbordets styrspår (30). Ställ sedan in parallellanslaget i främre styrspåret på sågbordet (25).
  Parallellanslaget kan nu förskjutas valfritt.
- För fixering av parallellanslaget tryck spännhandtaget (39) neråt.

##

För att såga smala arbetsstycken och för att såga vertikala geringsvinklar måste du montera tilläggs-parallellanslaget (41) på parallellanslaget (5).
Tilläggsparallellanslaget kan monteras till vänster eller höger på parallellanslaget (5) efter behov.

Använd monteringssatsen ”Tilläggsparallellanslag” (42) (2 fästskruvar, 2 underläggsbrickor, 2 vingmuttrar).

- Skjut fästskruvarna genom sidohålen i parallellanslaget (5).
- Skruvarnas huvud tjänar som tilläggsparallellanslagets gejder.
- Skjut tilläggsparallellanslaget (41) över huvudena på fästskruvarna.
- Sätt underläggsbrickorna på fästskruvarna och dra åt skruvarna med hjälp av vingmuttrarna.

##

- Skjut skenan (43) på vinkelanslaget (2) i ett av de avsedda styrspåren (28) på sågbordet.