# Uporaba

- Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja.

##

- Za zagon pritisnite zeleno tipko za vklop (57).

##

- Pritisnite na varnostni pokrov (16).

##

Stikalo za vklop/izklop je varnostno stikalo, ki preprečuje ponoven zagon orodja po izpadu električne energije (npr. odstranitev vtiča iz vtičnice med delovanjem).
Za ponovni zagon električnega orodja morate ponovno pritisniti zeleno tipko za vklop (57).

##

Za zaščito pred nepooblaščeno uporabo orodja lahko varnostni pokrov stikala za vklop/izklop (16) zavarujete z obešanko.

- Potisnite okence (58) povsem navzgor in rahlo pritisnite varnostni pokrov.
- Ušesi okenca in uho osnovne plošče stikala za vklop/izklop združite z obešanko.