# Заміна пиляльного полотна (див. мал. l1−l4)

- Перед будь-якими маніпуляціями з електро‌при‌ла‌дом витягніть штепсель з розетки.

- Для монтажу пиляльного диска обов’язково вдягайте захисні рукавиці. Існує небезпека отримання травм.

- Використовуйте лише пиляльні диски, допустима максимальна швидкість яких вище, ніж кількість обертів Вашого електроприладу при роботі на холостому ході.

- Використовуйте лише пиляльні диски, що відповідають характеристикам, зазначеним в цій інструкції і на електроінструменті, перевірені за EN 847‑1 та мають відповідне маркірування.

- Використовуйте лише пиляльні диски, що рекомендовані виробником електроінструменту та придатні для оброблюваного матеріалу. Цим Ви уникнете перегрівання пиляльних зубів та перегрівання оброблюваної пластмаси.

- Не використовуйте пиляльні диски з швидкорізальної сталі збільшеної стійкості. Такі диски можуть швидко ламатися.

##

- Відкрийте затискний важіль (37) і витягніть захисний кожух (3) з паза на розпірному клині (4).
- Поверніть фіксуючий гвинт (36) кінчиком кільцевого гайкового ключа (9) до упору у напрямку «Замок відчинений» і підніміть вкладиш (23) з шахти для зберігання робочих інструментів. Для полегшення піднімання існує отвір (46).
- Поверніть кривошипну рукоятку (15) до упору за стрілкою годинника, щоб пиляльний диск (24) знаходився у максимально високому положенні над столом.
- Повертайте затискну гайку (47) кільцевим гайковим ключем (9) і одночасно тягніть за фіксаторний важіль шпинделя (48) поки він не увійде в зачеплення.
- Притримуючи фіксаторний важіль шпинделя, відкрутіть проти стрілки годинника затискну гайку.
- Зніміть затискний фланець (49).
- Зніміть пиляльний диск (24).

##

- За потреби очистіть перед позиціонуванням всі деталі, що будуть монтуватися.
- Встановіть нове пиляльне полотно на опорний фланець (50) шпинделя робочого інструмента (51).

Вказівка: Не використовуйте замалі пиляльні диски. Макс. радіальна відстань між пиляльним диском і розпірним клином повинна складати 3−8 мм.

- Під час монтажу слідкуйте за тим, щоб напрямок різання зубів (стрілка на пиляльному диску) збігався з напрямком стрілки на розпірному клині!

- Поставте затискний фланець (49) і затискну гайку (47).
- Повертайте затискну гайку (47) кільцевим гайковим ключем (9) і одночасно тягніть за фіксаторний важіль шпинделя (48), поки він не увійде в зачеплення.
- Затягніть затискну гайку за стрілкою годинника.
- Покладіть вкладиш (23) над розпірним клином (4) в шахту для зберігання робочих інструментів. Поверніть фіксуючий гвинт (36) кінчиком кільцевого гайкового ключа (9) до упору у напрямку «Замок зачинений».
- Монтуйте захисний кожух (3) на місце.