# Puštanje u rad

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.

##

- Za puštanje u rad pritisnite zelenu tipku za uključivanje (57).

##

- Pritisnite sigurnosni poklopac (16).

##

Prekidač za uključivanje/isključivanje je tzv. nulnaponska sklopka koja sprječava ponovno pokretanje električnog alata nakon nestanka struje (npr. izvlačenje mrežnog utikača tijekom rada).
Kako biste električni alat ponovno pustili u rad, najprije morate ponovno pritisnuti zelenu tipku za uključivanje (57).

##

Za zaštitu od neovlaštenog rukovanja možete zaključati sigurnosni poklopac prekidača za uključivanje/isključivanje (16) pomoću lokota.

- Gurnite kontrolni prozorčić (58) skroz prema gore i lagano pritisnite sigurnosni poklopac.
- Zaključajte obje ušice kontrolnog prozorčića i ušicu sigurnosnog poklopca prekidača za uključivanje/isključivanje pomoću lokota.