# Sågning

##

- Ställ in parallellanslaget (5) på önskad sågbredd.
- Lägg arbetsstycket på sågbordet framför skyddskåpan (3).
- Lyft eller sänk sågbladet med veven (15) tills de övre tänderna på sågklingan (24) befinner sig ca. 3−6 mm över arbetsstycket.
- Sätt på elverktyget.
- Såga arbetsstycket med jämn matningshastighet.
  Om trycket är för kraftigt kan sågens tänder överhettas och arbetsstycket kan skadas.
- Stäng av elverktyget och vänta till sågklingan stannat helt.

##

- Ställ in önskad vertikal geringsvinkel hos sågklingan.
  Vid sågklinga som lutar till vänster måste parallellanslaget (5) vara till höger om sågklingan.
- Följ arbetsstegen enligt se Sågning i rät linje

##

- Ställ in önskad horisontell geringsvinkel på vinkelanslaget (2).
- Lägg arbetsstycket på vinkelanslaget (2).
- Lyft upp eller sänk ned sågklingan med veven (15) tills de övre sågtänderna står ca 5 mm över arbetsstyckets yta.
- Sätt på elverktyget.
- Tryck med ena handen arbetsstycket mot vinkelanslaget och skjut det mot låsknoppen (53) långsamt framåt i styrspåret (28) med den andra handen.
- Stäng av elverktyget och vänta till sågklingan stannat helt.