# Комплект поставки

Перед початком роботи з електроінструментом перевірте наявність всіх вказаних нижче деталей:

- Розпилювальний стіл з монтованим пиляльним полотном (24) та розпірним клином (4)
- Кутовий упор (2)
- Паралельний упор (5)
- Додатковий паралельний упор (41)
- Монтажний комплект «Додатковий паралельний упор» (42) (2 кріпильні гвинти, 2 підкладні шайби, 2 гайки-баранчики)
- Захисний кожух (3)
- Ключ-шестигранник (10)
- Кільцевий гайковий ключ (9) з кінчиком-шліцьовою викруткою
- Підсувна палиця (12)
- Вкладиш (23)

Вказівка: Перевірте електроінструмент на наявність можливих пошкоджень.
Перед продовженням експлуатації електроінструмента ретельно перевірте захисні пристрої та легко пошкоджувані деталі на бездоганну роботу відповідно призначенню. Перевірте, чи бездоганно працюють рухомі деталі, чи не застряють вони і чи немає пошкоджених деталей. Для забезпечення бездоганної роботи всі деталі мають бути правильно монтованими і відповідати всім вимогам.
Пошкоджені захисні пристрої і деталі треба належним чином відремонтувати або поміняти у зареєстрованій спеціалізованій майстерні.