# Technische gegevens

Tafelcirkelzaag |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1600 | 1600
Nominale spanning | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60
Onbelast toerental | min-1 | 5500 | 5500
Aanloopstroombegrenzing |  | ● | ●
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Isolatieklasse |  | / II | / II
Afmetingen (inclusief afneembare machine-elementen)
Breedte x diepte x hoogte | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Afmetingen voor geschikte zaagbladen
Zaagbladdiameter | mm | 216 | 216
Bladdikte | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min. tanddikte/-zetting | mm | 2,3 | 2,3
Asgatdiameter | mm | 30 | 25,4

Maximale werkstukmaten: zie Maximale werkstukmaten

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.