# Θέση μεταφοράς και εργασίας του πριονόδισκου

## Θέση για μεταφορά

- Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (3), απομακρύνετε το ένθετο τραπεζιού (23) και τοποθετήστε τη σφήνα διακένου (4) στην κάτω θέση. Τοποθετήστε ξανά το ένθετο τραπεζιού (23).
- Γυρίστε τον στρόφαλο (15) αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι τα δόντια του πριονόδισκου (24) να βρίσκονται κάτω από το τραπέζι πριονίσματος (21).
- Σπρώξτε τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος (6) εντελώς προς τα μέσα.
  Πιέστε τη λαβή σύσφιγξης (13) προς τα κάτω. Έτσι ακινητοποιείται η διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος.

## Θέση εργασίας

- Τοποθετήστε τη σφήνα διακένου (4) στην επάνω θέση ακριβώς πάνω από το μέσο του πριονόδισκου, τοποθετήστε το ένθετο τραπεζιού (23) και συναρμολογήστε το προστατευτικό κάλυμμα (3).
- Γυρίστε τον στρόφαλο (15) προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι τα επάνω δόντια του πριονόδισκου (24) να βρίσκονται περίπου 3−6 mm πάνω από το επεξεργαζόμενο κομμάτι.