# Az alapbeállítások ellenőrzése és beállítása

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani.
Ehhez tapasztalatra és egy megfelelő célszerszámra van szükség.

Egy Bosch vevőszolgálat ezt a munkát gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

##

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Állítson be a fűrészlapon egy 0°-os függőleges sarkalószöget.
- Távolítsa el a (3) védőburkolatot.

### Ellenőrzés (lásd a J1 ábrát)

- Távolítsa el a (23) asztalbetétet lásd Az asztalbetét felszerelése (lásd a c ábrát).
- Állítson be egy szögidomszert 90°-ra és állítsa rá a (21) fűrészasztalra.

A szögidomszer szárának teljes hosszúságában egy síkban kell lennie a (24) fűrészlappal.

### Beállítás (lásd a J2 ábrát)

- Lazítsa ki a (59) csavart. Ekkor el tudja tolni a (20) 0°-ütközőt.
- Lazítsa ki a (18) reteszelőkart.
- Tolja hozzá a (14) kézikereket a 0°-ütközőhöz, amíg a szögidomszer szára teljes hosszúsága mentén felfekszik a fűrészlapra.
- Tartsa ebben a helyzetben a kézikereket és húzza meg ismét szorosra a (18) reteszelőkart.
- Húzza meg ismét szorosra a (59) csavart.
- Szerelje ismét fel a (23) asztalbetétet lásd Az asztalbetét felszerelése (lásd a c ábrát).

Ha a (52) szögmérő a beállítás után nincs egy vonalban a (19) skála 0°-jelölésével, oldja ki egy a kereskedelemben szokványosan kapható kereszthornyos csavarhúzóval a (60) csavart és állítsa be a 0°-jelölésnek megfelelően a szögmérőt.

Ismételje meg a fenti lépéseket értelemszerűen a 45° függőleges sarkalószög esetén is (lazítsa ki a (61) csavart; tolja el a (17) 45°-ütközőt). A (52) szögkijelző helyzetét ekkor nem szabad megváltoztatni.

##

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Távolítsa el a (3) védőburkolatot.

### Ellenőrzés

- Jelölje meg egy ceruzával az első bal oldali fűrészfogat, amely hátul az asztalbetét felett látható.
- Állítson be egy szögidomszert 90°-ra és fektesse rá a (28) vezetőhorony élére.
- Tolja el a szögidomszer szárát, hogy az megérintse a megjelölt fűrészfogat és mérje meg a fűrészlap és a vezetőhorony közötti távolságot.
- Forgassa el a fűrészlapot annyira, hogy a megjelölt fog elöl az asztalbetét felett álljon.
- Tolja el a szögidomszert a vezetőhorony mentén a megjelölt fűrészfogig.
- Mérje meg ismét a fűrészlap és a vezetőhorony közötti távolságot.

A két mért távolságnak azonosnak kell lennie.

### Beállítás

- Lazítsa ki az elől a fűrészasztal alatt elhelyezett (62) belső hatlapos fejű csavarokat és a hátul a fűrészasztal elhelyezett (63) belső hatlapos fejű csavarokat. Használja ehhez a készülékkel szállított (10) belső hatlapos csavarkulcsot.
- Mozgassa el óvatosan a fűrészlapot, amíg az a (28) vezetőhoronnyal párhuzamos helyzetbe kerül.
- Ismét húzza meg szorosra valamennyi (62) és (63) csavart.

##

- Állítsa be a fűrészlaptól jobbra a párhuzamos ütközőt.
  Tolja el a párhuzamvezetőt, amíg a jel a (55) nagyítóban az alsó skálán 29 cm-t mutat.
  A rögzítéshez ismét nyomja le a (39) szorító fogantyút.
- Húzza fel teljesen a (13) szorító fogantyút és húzza ki ütközésig a (6) fűrészasztal szélességnövelő lapot.

### Ellenőrzés

A (56) távolságjelzőnek a (1) felső skálán ugyanazt az értéket kell jeleznie, mint ami a (55) alsó (1) skálájának a nagyítóján látható.

### Beállítás

- Húzza ki ütközésig a (6) fűrészasztal szélességnövelő lapot.
- A kereskedelemben szokványosan kapható kereszthornyos csavarhúzóval lazítsa ki a (64) csavart és állítsa be a (56) távolságjelzőt a (1) felső skála 29-cm jelére.

##

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Távolítsa el a (3) védőburkolatot.
- Lazítsa ki a párhuzamvezető (39) szorító fogantyúját és tolja el, amíg megérinti a fűrészlapot.

### Ellenőrzés

A (5) párhuzamvezetőnek egész hosszúságában érintenie kell a fűrészlapot.

### Beállítás

- Lazítsa ki a (65) belső hatlapos csavarokat a készülékkel szállított (10) belső hatlapos csavarkulccsal.
- Tolja el óvatosan a (5), párhuzamvezetőt, amíg az teljes hosszában megérinti a fűrészlapot.
- Tartsa fogva ebben a helyzetben a párhuzamvezetőt és ismét nyomja le a (39) szorító fogantyút.
- Ismét húzza meg szorosra a (65) belső hatlapos fejű csavarokat.

##

A (5) párhuzamvezető feszítőereje gyakori használat után csökkenhet.

- Húzza meg annyira a (22) szabályozócsavart, hogy a párhuzamos ütközőt ismét szorosan rögzíteni lehessen a fűrészasztalra.

##

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Távolítsa el a (3) védőburkolatot.
- Tolja el a jobb felől a (5) párhuzamvezetőt, amíg az megérinti a fűrészlapot.

### Ellenőrzés

A (55) nagyító jelének egy vonalban kell lennie a (1) skála 0 mm jelével.

### Beállítás

- Lazítsa ki egy kereszthornyos csavarhúzóval (66) a csavart és állítsa be a 0 mm jel mentén a jelölést.

##

### Ellenőrzés

A (23) asztalbetét elülső oldalának egy síkban, vagy kicsivel lejjebb kell lennie a fűrészasztallal, a hátoldalnak egy síkban, vagy kicsivel feljebb kell lennie a fűrészasztalnál.

### Beállítás

- Állítsa be a (9) gyűrűskulcs csúcsával a (67) szabályozócsavarok helyes szintjét.