# Transportni i radni položaj lista pile

## Transportni položaj

- Skinite zaštitni poklopac (3), izvadite umetak za stol (23) i pozicionirajte klin raspora (4) u najdonji položaj. Ponovno umetnite umetak za stol (23).
- Okrenite ručicu (15) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se zupci lista pile (24) ne nađu ispod stola za piljenje (21).
- Proširenje stola za piljenje (6) pomaknite do kraja prema unutra.
  Steznu ručku (13) pritisnite prema dolje. Time je fiksirano proširenje stola za piljenje.

## Radni položaj

- Pozicionirajte klin raspora (4) u najgornji položaj točno iznad sredine lista pile, umetnite umetak za stol (23) i montirajte zaštitni poklopac (3).
- Okrenite ručicu (15) u smjeru kazaljke na satu sve dok se gornji zupci lista pile (24) ne nađu oko 3−6 mm iznad izratka.