# Opslag en transport

## Machine-elementen bewaren (zie afbeeldingen O1–O2)

U kunt bepaalde machine-elementen op het elektrische gereedschap bevestigen, voordat u het gereedschap opbergt.

- Maak de extra parallelgeleider (41) los van de parallelgeleider (5).
- Steek alle losse machinedelen in hun opbergdepots op de behuizing (zie onderstaande tabel).

Machine-element | Opbergdepot
--- | ---
Parallelgeleider (5) | omdraaien, van onderaf in de geleidingsrails hangen en spangreep (39) vastzetten
Duwlat (12) | in het depot (68) steken
Veiligheidsafdekking (3) | in de uitsparing van de houder (11) hangen en met klemhendel (37) vastzetten
Binnenzeskantsleutel (10) | in het depot (69) steken
Ringsleutel (9) | in het depot (70) steken
Verstekgeleider (2) | in het depot (7) steken
Extra parallelgeleider (41) | in de groef achter op de parallelgeleider (5) schuiven en met behulp van de vleugelschroeven vastdraaien

## Elektrisch gereedschap dragen

Ga als volgt te werk, voordat u het elektrische gereedschap transporteert:

- Zet het elektrische gereedschap in transportstand.
- Verwijder alle accessoires die niet vast op het elektrische gereedschap gemonteerd kunnen worden.
  Leg ongebruikte zaagbladen voor het transport indien mogelijk in een afgesloten bak.
- Schuif de zaagtafelverbreding (6) helemaal naar binnen en duw de spangreep (13) voor vastzetten omlaag.
- Wikkel het netsnoer rond de kabelhouder (26).
- Gebruik voor optillen of vervoeren de draaggrepen (27).

- Gebruik bij het transporteren van het elektrische gereedschap alleen de transportvoorzieningen en nooit de veiligheidsvoorzieningen.