# Výměna pilového kotouče (viz obrázky l1−l4)

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice. Hrozí nebezpečí poranění.

- Používejte pouze pilové kotouče, jejichž maximální dovolená rychlost je vyšší než počet volnoběžných otáček elektronářadí.

- Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a na elektronářadí a jsou vyzkoušené podle EN 847‑1 a příslušně označené.

- Používejte pouze takové pilové kotouče, které jsou doporučené výrobcem tohoto elektronářadí a jsou vhodné pro materiál, který chcete řezat. Zabráníte tak přehřívání špiček pilových zubů a tavení řezaného plastu.

- Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné oceli. Takové pilové kotouče mohou lehce prasknout.

##

- Povolte upínací páčku (37) a vytáhněte ochranný kryt (3) z drážky v rozpěrném klínu (4).
- Otočte aretační šroub (36) hrotem očkového klíče (9) až nadoraz ve směru otevřeného zámku a vyjměte vložku stolu (23) z otvoru pro nástroj. Ke snadnějšímu nazdvihnutí slouží prohlubeň (46).
- Otáčejte klikou (15) po směru hodinových ručiček až nadoraz tak, aby se pilový kotouč (24) nacházel v nejvyšší možné poloze nad stolem pily.
- Očkovým klíčem (9) otáčejte upínací maticí (47) a zároveň utáhněte páčku aretace vřetena (48) tak, aby zaskočila.
- Podržte páčku aretace vřetena přitaženou a odšroubujte upínací matici proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte upínací přírubu (49).
- Sejměte pilový kotouč (24).

##

- Je‑li to nutné, očistěte před namontováním všechny montované díly.
- Nasaďte nový pilový kotouč na unášecí přírubu (50) vřetena nářadí (51).

Upozornění: Nepoužívejte příliš malé pilové kotouče. Radiální mezera mezi pilovým kotoučem a rozpěrným klínem smí činit maximálně 3−8 mm.

- Při montáži dbejte na to, aby směr řezání zubů (směr šipky na pilovém kotouči) souhlasil se směrem šipky na rozpěrném klínu!

- Nasaďte upínací přírubu (49) a upínací matici (47).
- Očkovým klíčem (9) otáčejte upínací maticí (47) a zároveň utáhněte páčku aretace vřetena (48) tak, aby zaskočila.
- Upínací matici pevně utáhněte proti směru hodinových ručiček.
- Vložte vložku stolu (23) přes rozpěrný klín (4) do otvoru pro nástroj. Otočte aretační šroub (36) hrotem očkového klíče (9) až nadoraz ve směru zavřeného zámku.
- Znovu namontujte ochranný kryt (3).