# Kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab vastama elektrilise tööriista tüübisildil märgitud pingele.

##

- Kasutuselevõtuks vajutage rohelist sisselülitusnuppu (57).

##

- Vajutage turvaklapile (16).

##

Lüliti (sisse/välja) on nn nullpingelüliti, mis hoiab ära seadme taaskäivitumise pärast voolukatkestust (nt toitepistiku väljatõmbamine töötamise ajal).
Elektrilise tööriista sisselülitamiseks voolukatkestuse järel peate uuesti vajutama rohelisele sisselülitamisnupule (57).

##

Kaitseks loata kasutamise eest võite sisse-väljalüliti turvaklapi (16) tabalukuga lukustada.

- Lükake vaateaken (58) lõpuni üles ja suruge kergelt turvaklappi.
- Ühendage vaateakna aas ja sisse-/väljalüliti alusplaadi aas tabalukuga.