# علایم

علایم و نماد های زیر و معانی آنها میتوانند برای کار و استفاده از ابزار برقی شما پر اهمیت باشند. لطفاً این علایم و مفهوم آنها را خوب بخاطر بسپارید. تفسیر صحیح این علایم به شما کمک میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد استفاده قرار بدهید.

علایم و مفهوم آنها
| هنگامی که ابزار برقی در حال کار است، دست های خود را در محدوده اره قرار ندهید. در صورت تماس با تیغه اره، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.
| از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.
| از گوشی ایمنی استفاده کنید. صدای بلند ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.
| از عینك ایمنی استفاده كنید.
‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 ‎3 601 M42 0B1 | به ابعاد تیغه اره توجه داشته باشید. قطر سوراخ میانی تیغه اره باید بدون لغزش با محور ابزار متناسب باشد. چنانچه به قطعات تبدیل نیاز است، دقت کنید که ابعاد قطعه تبدیل با ضخامت پایه تیغه و قطر سوراخ تیغه اره و نیز قطر محور ابزار متناسب باشد. در صورت امکان از تبدیل های ارسالی همراه با تیغه اره استفاده کنید. قطر تیغه اره باید مطابق با مقدار ذکر شده روی علامت باشد.
| a قطر تیغه اره نباید از ‎216 mm‎ تجاوز کند. b هنگام تعویض تیغه اره دقت کنید که عرض برش کمتر از ‎2,3 mm‎ و ضخامت پایه تیغه اره بیشتر از ‎2,1 mm‎ نباشد. در غیر این صورت خطر گیر کردن محافظ تیغه در قطعه کار وجود دارد. c ضخامت محافظ تیغه ‎2,2 mm‎ است. d جهت برش دندانه ها (جهت فلش روی تیغه اره) باید با جهت فلش روی محافظ تیغه مطابق باشد.
| ضخامت محافظ تیغه ‎2,2 mm‎ است. حداکثر ارتفاع قطعه کار ‎70 mm‎ است.
| طرف چپ: جهت چرخش میل لنگ به پایین (حالت حمل و نقل) و به بالا (حالت کار) تیغه اره را نشان می دهد. طرف راست: وضعیت اهرم قفل کننده را برای تثبیت تیغه اره و تنظیم زاویه مورب عمودی (تیغه اره قابل چرخش) نشان می دهد.
| ابزارهای برقی کلاس حفاظتی II تقویت شده اند و دو برابر عایق می باشند.
| تولید کننده توسط علامت CE مطابقت ابزار برقی را با مقررات معتبر اروپا تأیید می کند.