# النشر

##

- قم بضبط مصد التوازي (5) على عرض القطع المرغوب.
- ضع قطعة الشغل على قاعدة المنشار أمام غطاء الحماية (3).
- قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (15) إلى أن تصبح السنون العلوية لشفرة المنشار (24) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 − 6 مم تقريبا.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- انشر قطعة الشغل بشكل كامل بدفع أمامي منتظم.
  في حالة الضغط بشكل زائد فقد تتعرض رؤوس شفرات المنشار للسخونة الزائدة، وتتعرض قطعة الشغل لأضرار.
- أطفئ العدة الكهربائية، وانتظر إلی أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تماما.

##

- اضبط زاوية الشطب المائلة الرأسية المرغوبة لشفرة المنشار.
  في حالة ميل شفرة المنشار إلى الجانب الأيسر يجب أن يكون مصد التوازي (5) على يمين شفرة المنشار.
- اتبع خطوات العمل وفقا لما ورد في: انظر نشر القطوع المستقيمة

##

- اضبط زاوية الشطب المائلة الأفقية المرغوبة بالمصد الزاوي (2).
- اسند قطعة الشغل علی المصد الزاوي (2).
- قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (15) إلى أن تصبح سنون النشر العلوية فوق سطح قطعة الشغل بمسافة 5 مم.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- قم بضغط قطعة الشغل بيد واحدة على المصد الزاوي، وقم بتحريكه باستخدام اليد الأخري من مقبض التثبيت (53) ببطء في الحز الدليلي (28) إلى الأمام.
- أطفئ العدة الكهربائية، وانتظر إلی أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تماما.