# Perusasetusten tarkistus ja säätö

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytyy tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi.
Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyökalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä tehtävät nopeasti ja luotettavasti.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Säädä sahanterän pystysuuntainen 0°:een jiirikulma.
- Poista suojus (3).

### Tarkistus (katso kuva J1)

- Poista pöydän sisäosa (23) katso Pöydän sisäosan asennus (katso kuva c).
- Säädä kulmatulkin asennoksi 90° ja aseta se sahapöydälle (21).

Kulmatulkin varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (24).

### Säätäminen (katso kuva J2)

- Avaa ruuvi (59). Sen avulla voi siirtää 0°:n rajoitinta (20).
- Avaa lukitusvipu (18).
- Työnnä käsipyörä (14) 0°:n rajoitinta vasten, kunnes kulmatulkin varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Pidä käsipyörää tässä asennossa ja kiristä lukitusvipu (18).
- Kiristä ruuvi (59).
- Asenna pöydän sisäosa (23) takaisin katso Pöydän sisäosan asennus (katso kuva c).

Jos kulmaosoitin (52) ei ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (19) 0°-merkin kanssa, avaa ruuvi (60) tavanomaisella ristipääruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoitin 0°-merkkiin.

Toista yllä kuvatut työvaiheet vastaavasti 45°:n pystysuuntaisen jiirikulman säädössä (avaa ruuvi (61) ja siirrä 45°:n rajoitinta (17)). Kulmaosoittimen (52) asentoa ei saa tässä yhteydessä muuttaa.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (3).

### Tarkistus

- Merkitse lyijykynällä ensimmäinen vasen hammas, joka näkyy takana pöydän sisäosan yläpuolella.
- Säädä kulmatulkin asennoksi 90° ja aseta se ohjausuran (28) reunaa vasten.
- Siirrä kulmatulkin vartta, kunnes se koskettaa merkittyä hammasta, ja mittaa sahanterän ja ohjausuran välinen etäisyys.
- Pyöritä sahanterää, kunnes merkitty hammas on edessä pöydän sisäosan yläpuolella.
- Siirrä kulmatulkkia pitkin ohjausuraa merkattuun sahanterän hampaaseen.
- Mittaa taas etäisyys sahanterästä ohjausuraan.

Molempien mitattujen etäisyyksien täytyy olla identtisiä.

### Säätäminen

- Avaa sahapöydän alapuolen etuosan kuusiokoloruuvit (62) ja sahapöydän alapuolen takaosan kuusiokoloruuvit (63) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (10).
- Siirrä varovasti sahanterää, kunnes se on yhdensuuntainen ohjausuraan (28) nähden.
- Kiristä kaikki ruuvit (62) ja (63).

##

- Aseta suuntaisohjain sahanterän oikealle puolelle.
  Siirrä suuntaisohjainta, kunnes luupin (55) merkki osoittaa ala-asteikon kohtaa 29 cm.
  Lukitse painamalla kiinnityskahvaa (39) alaspäin.
- Vedä kiinnityskahvaa (13) ylöspäin ääriasentoon ja vedä sahapöydän levennysosaa (6) ulospäin ääriasentoon.

### Tarkistus

Etäisyydenosoittimen (56) näyttämän arvon yläasteikolla (1) ja luupin (55) merkinnän osoittaman arvon ala-asteikolla (1) täytyy olla identtisiä.

### Säätäminen

- Vedä sahapöydän levennysosaa (6) ulospäin ääriasentoon.
- Löysää ruuvia (64) ristipääruuvitaltalla ja kohdista etäisyydenosoitin (56) 29 cm:n merkkiin yläasteikolla (1).

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (3).
- Avaa suuntaisohjaimen kiristysvipu (39) ja siirrä ohjainta, kunnes se koskettaa sahanterää.

### Tarkistus

Suuntaisohjaimen (5) täytyy koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.

### Säätäminen

- Avaa kuusiokoloruuvit (65) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (10).
- Liikuta varovasti suuntaisohjainta (5), kunnes se koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.
- Pidä suuntaisohjain tässä asennossa ja paina kiristysvipua (39) alaspäin.
- Kiristä kaikki kuusiokoloruuvit (65).

##

Suuntaisohjaimen (5) kiristysvoima voi vähentyä runsaan käytön myötä.

- Kiristä säätöruuvia (22), kunnes suuntaisohjaimen saa taas lukittua kunnolla sahapöytään.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (3).
- Siirrä suuntaisohjainta (5) oikealta puolelta, kunnes se koskettaa sahanterää.

### Tarkistus

Luupin (55) merkinnän täytyy olla kohdakkain asteikon (1) 0 mm:n merkin kanssa.

### Säätäminen

- Avaa ruuvi (66) ristipääruuvitaltalla ja kohdista merkintä 0 mm:n merkkiin.

##

### Tarkistus

Pöydän sisäosan (23) etusivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai vähän sen alapuolella. Takasivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai hieman sen yläpuolella.

### Säätäminen

- Säädä lenkkiavaimen (9) ruuvitaltalla säätöruuvit (67) oikeaan tasoon.