# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.

##

- Za puštanje u rad pritisnite zeleni taster za uključivanje (57).

##

- Pritisnite sigurnosni poklopac (16).

##

Prekidač za uključivanje/isključivanje je tzv. prekidač nultog napona, koji sprečava ponovno pokretanje električnog alata nakon nestanka struje (npr. izvlačenje mrežnog utikača tokom rada).
Kako bi električni alat nakon toga ponovo bio pušten u rad, morate da pritisnete zeleni taster za uključivanje/isključivanje (57).

##

Za zaštitu od neovlašćenog rukovanja, zaštitni poklopac prekidača za uključivanje/isključivanje (16) možete da blokirate pomoću katanca.

- Gurnite prozor za gledanje (58) skroz nagore i lagano pritisnite zaštitni poklopac.
- Zatvorite ušice prozora za gledanje i ušicu osnovne ploče prekidača za uključivanje/isključivanje pomoću katanca.