# Kontrollere og justere de grunnleggende innstillingene

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.
Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktøy.

Et Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Still inn en vertikal gjæringsvinkel for sagbladet på 0°.
- Fjern beskyttelsesdekselet (3).

### Kontrollere (se bilde J1)

- Fjern innleggsplaten (23) se Montere innleggsplaten (se bilde c).
- Still en vinkelmåler på 90°, og sett den på sagbordet (21).

Armen på vinkelmåleren må flukte med sagbladet (24) over hele lengden.

### Stille inn (se bilde J2)

- Løsne skruen (59). Slik kan 0°-anlegget (20) forskyves.
- Løsne låsespaken (18).
- Skyv håndhjulet (14) mot 0°-anlegget til armen på vinkelmåleren flukter med sagbladet over hele lengden..
- Hold håndhjulet i denne stillingen, og stram låsespaken (18) igjen.
- Stram skruen (59) igjen.
- Monter innleggsplaten igjen (23) se Montere innleggsplaten (se bilde c).

Hvis vinkelindikatoren (52) ikke er på linje med 0°-merket på skalaen (19) etter innstillingen, løsner du skruen (60) med en vanlig stjerneskrutrekker og retter inn vinkelindikatoren langs 0°-merket.

Gjenta denne prosedyren for den vertikale gjæringsvinkelen på 45° (løsne skruen (61); flytte 45°-anlegget (17)). Vinkelindikatoren (52) må ikke forskyves.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Fjern beskyttelsesdekselet (3).

### Kontrollere

- Marker den første venstre sagtannen som er synlig over innleggsplaten bak, med en blyant.
- Still inn en vinkelmåler på 90°, og legg den mot kanten til styresporet (28).
- Forskyv armen til vinkelmåleren til den berører den markerte sagtannen, og les av avstanden mellom sagblad og styrespor.
- Drei sagbladet til den markerte tannen står over innleggsplaten foran.
- Forskyv vinkelmåleren langs styresporet frem til markert sagtann.
- Mål igjen avstanden mellom sagblad og styrespor.

De to målte avstandene må være identiske.

### Innstilling

- Løsne unbrakoskruene (62) foran under sagbordet og unbrakoskruene (63) bak under sagbordet med unbrakonøkkelen (10) som fulgte med.
- Beveg sagbladet forsiktig til det står parallelt med styresporet (28).
- Trekk til alle skruene (62) og (63) igjen.

##

- Plasser parallellanlegget til høyre for sagbladet.
  Flytt på parallellanlegget til markeringen i lupen (55) viser 29 cm på den nedre skalaen.
  For å låse trykker du spennhåndtaket (39) ned igjen.
- Trekk spennhåndtaket (13) helt opp, og trekk sagbordutvidelsen (6) ut til den stopper.

### Kontrollere

Avstandsindikatoren (56) må vise nøyaktig samme verdi på den øvre skalaen (1) som den som er markert i lupen (55) på den nedre skalaen (1).

### Innstilling

- Trekk sagbordutvidelsen (6) ut til den stopper.
- Løsne skruen (64) med en stjerneskrutrekker, og rett inn avstandsindikatoren (56) langs 29 cm-merket på den øvre skalaen (1).

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Fjern beskyttelsesdekselet (3).
- Løsne spennhåndtaket (39) til parallellanlegget, og forskyv det til det berører sagbladet.

### Kontrollere

Parallellanlegget (5) må berøre sagbladet langs hele lengden.

### Innstilling

- Løsne unbrakoskruene (65) med unbrakonøkkelen (10) som fulgte med.
- Beveg parallellanlegget (5) til det berører sagbladet langs hele lengden.
- Hold parallellanlegget i denne stillingen, og trykk spennhåndtaket (39) ned igjen.
- Trekk til unbrakoskruene (65) igjen.

##

Spennkraften til parallellanlegget (5) kan svekkes ved hyppig bruk.

- Stram justerskruen (22) helt til parallellanlegget igjen kan låses på sagbordet.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Fjern vernedekselet (3).
- Flytt parallellanlegget (5) fra høyre til det berører sagbladet.

### Kontrollere

Markeringen på lupen (55) må flukte med 0 mm-merket på skalaen (1).

### Innstilling

- Løsne skruen (66) med en stjerneskrutrekker, og rett inn markeringen langs 0 mm-merket.

##

### Kontrollere

Forsiden til innleggsplaten (23) må være i flukt med eller litt under sagbordet, baksiden må være i flukt med eller litt over sagbordet.

### Innstilling

- Still inn riktig nivå på justerskruene (67) med spissen på ringnøkkelen (9).