# 보관 및 운반

## 기기 부품 보관하기(그림 O1–O2 참조)

전동공구 자체에 안전하게 특정한 부품을 고정하여 보관할 수 있습니다.

- 보조 평행 조절자 (41) 를 평행 조절자 (5) 에서 푸십시오.
- 느슨한 상태의 모든 기기 부품을 하우징의 해당 보관함에 끼우십시오(다음 표 참조).

기기 부품 | 보관 부위
--- | ---
평행 조절자 (5) | 돌려서 아래서부터 가이드 레일에 걸고 고정 레버 (39) 로 고정시키십시오
푸시 스틱 (12) | 보관함 (68) 에 끼우십시오
보호 커버 (3) | 홀더 (11) 의 홈에 넣고, 클램핑 레버 (37) 를 사용해서 조이십시오
육각키 (10) | 보관함 (69) 에 끼우십시오
링 스패너 (9) | 보관함 (70) 에 끼우십시오
각도 스토퍼 (2) | 보관함 (7) 에 끼우십시오
보조 평행 조절자 (41) | 평행 조절자 (5) 뒤쪽 홈에 밀어 넣고 날개 나사를 이용해 조이십시오

## 전동공구 운반하기

전동공구를 운반하기 전에 다음의 조치를 취해야 합니다:

- 전동공구를 운반할 때의 위치로 놓습니다.
- 전동공구에 고정되어 있지 않은 모든 액세서리 부품을 제거하십시오.
  사용하지 않는 톱날들은 운반할 때 가능하면 케이스에 넣어 잠가 두십시오.
- 톱 테이블 연장장치 (6) 를 완전히 안쪽으로 밀어넣고, 고정 레버 (13) 를 아래로 밀어 고정하십시오.
- 전원 케이블을 케이블 홀더 (26) 에 감으십시오.
- 공구를 들거나 옮길 때는 운반용 손잡이 (27) 를 사용하십시오.

- 전동공구를 운반할 때는 운반용 장치만 사용해야 하며, 어떠한 경우에도 보호 장치를 사용하지 마십시오.