# Inställning av parallellanslag

Parallellanslaget (5) kan placeras till vänster eller höger om sågklingan. Markeringen i luppen (55) visar inställt avstånd för parallellanslaget till sågklingan på skalan (1).
Positionera parallellanslaget på önskad sida om sågklingan se Montera parallellanslaget (se bild e).

## Ställa in parallellanslaget
vid ej utdraget sågbord

- Lossa spänngreppet (39) på parallellanslaget (5). Skjut parallellanslaget tills markeringen i luppen (55) visar önskat avstånd till sågbladet.
  När sågbordet inte är utdraget gäller texten nedtill på den silvriga skalan (1).
- För att fixera, tryck spänngreppet (39) neråt igen.

## Ställa in parallellanslaget
vid utdraget sågbord (se bild D)

- Positionera parallellanslaget till höger om sågklingan.
  Förskjut parallellanslaget tills markeringen i luppen (55) visar 29 cm på den undre skalan.
  För att fixera, tryck spänngreppet (39) neråt igen.
- Dra spänngreppet (13) för sågbordsbreddningen helt uppåt.
- Dra ut sågbordsbreddningen (6) utåt tills avståndsindikatorn (56) visar önskat avstånd till sågbladet på den övre skalan.
- Tryck spänngreppet (13) neråt.
  Därmed har sågbordsbreddningen fixerats.