# Przechowywanie i transport

## Przechowywanie elementów urządzenia (zob. rys. O1–O2)

Bezpieczne przechowywanie elementów elektronarzędzia jest możliwe dzięki opcji zamocowania tych elementów na elektronarzędziu.

- Zdemontować dodatkową prowadnicę równoległą (41) z prowadnicy równoległej (5).
- Włożyć wszystkie znajdujące się luzem elementy urządzenia do ich schowków na obudowie (zob. poniższa tabelka).

Element urządzenia | Schowek
--- | ---
Prowadnica równoległa (5) | obrócić, zawiesić od dołu w szynach prowadzących i zablokować uchwyt mocujący (39)
Drążek prowadzący (12) | umieścić w schowku (68)
Pokrywa ochronna (3) | zawiesić w otworze uchwytu (11) i unieruchomić za pomocą dźwigni zaciskowej (37)
Klucz sześciokątny (10) | umieścić w schowku (69)
Klucz oczkowy (9) | umieścić w schowku (70)
Prowadnica kątowa (2) | umieścić w schowku (7)
Dodatkowa prowadnica równoległa (41) | wsunąć w rowek z tyłu prowadnicy równoległej (5) i przykręcić za pomocą śrub motylkowych

## Przenoszenie elektronarzędzia

Przed transportem elektronarzędzia należy wykonać następujące czynności:

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji transportowej.
- Należy zdjąć wszystkie elementy osprzętu, których nie można stabilnie przymocować do elektronarzędzia.
  Na czas transportu nieużywane tarcze należy w miarę możliwości umieścić w zamykanym pojemniku.
- Wsunąć element poszerzający stół (6) całkowicie do środka i nacisnąć uchwyt mocujący (13) do dołu, aby go unieruchomić.
- Owinąć przewód sieciowy wokół uchwytów (26).
- Do podnoszenia lub transportu służą specjalne uchwyty transportowe (27).

- Podczas transportu elektronarzędzia należy używać wyłącznie urządzeń transportowych, nigdy nie wolno używać w tym celu urządzeń zabezpieczających.