# نحوه تنظیم زاویه برش فارسی عمودی و افقی

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.

## تنظیم زاویه های فارسی عمودی (تیغه اره) (رجوع کنید به تصویر B)

زاویه برش فارسی عمودی را می توان در محدوده 0° تا 45° تنظیم کرد.

- اهرم قفل کننده (18) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت باز کنید.

نکته: در صورت باز شدن کامل اهرم قفل کننده، تیغه اره با نیروی جاذبه به حالتی می رود که تقریبا با ‎ 30° مطابقت دارد.

- چرخک دستی (14) را در امتداد زمینه بکشید تا نمایشگر زاویه (52) زاویه برش فارسی دلخواه را نشان دهد.
- چرخک دستی را در این وضعیت نگهدارید و اهرم قفل کننده (18) را دوباره سفت کنید.

برای تنظیم سریع و دقیق زاویه‌های عمودی استاندارد ‎0° و ‎45° از طرف کارخانه نگهدارنده‌های ((20)، (17)) از پیش در نظر گرفته شده.

## تنظیم زاویه های فارسی افقی (نقاله) (رجوع کنید به تصویر C)

نکته: برای انجام برش های تازه (گوه های بلند) از تجهیزات متناسب استفاده کنید.

زاویه برش فارسی افقی را می توان در محدوده 30° تا (از طرف چپ) 30° تنظیم کرد.

- دکمه تثبیت (53) را در صورت محکم بودن، باز کنید.
- نقاله را بچرخانید تا نمایشگر زاویه (54) زاویه دلخواه را نشان دهد.
- دکمه تنظیم (53) را دوباره سفت کنید.