# Сечење

##

- Поставете го паралелниот граничник (5) на саканата ширина на резот.
- Поставете го делот што се обработува на масата за сечење пред заштитниот поклопец (3).
- Подигнете го или спуштете го сечилото за пила со курблата (15) додека горните запци на сечилото за пила (24) не се најдат околу 3−6 mm над делот што се обработува.
- Вклучете го електричниот алат.
- Сечете го делот што се обработува со ист притисок.
  Ако извршите премногу притисок, шилците на сечилото за пила може да се прегреат и да се нанесе штета на делот што се обработува.
- Исклучете го електричниот алат и почекајте додека сечилото за пила не дојде целосно во состојба на мирување.

##

- Поставете го саканиот вертикален агол на закосување на сечилото за пила.
  Кога сечилото за пилата е навалено налево, паралелниот граничник (5) мора да биде од десната страна на сечилото за пила.
- Следете ги работните чекори според: види Сечење на прави резови

##

- Поставете го саканиот хоризонтален агол на закосување на аголниот граничник (2).
- Ставете го делот што се обработува на аголниот граничник (2).
- Подигнете го или спуштете го сечилото за пилата со курблата (15) нагоре или надолу, така што горните запци на пилата ќе стојат околу 5 mm над горната површина на делот што се обработува.
- Вклучете го електричниот алат.
- Притиснете го делот што се обработува со едната рака на аголниот граничник и со другата рака полека турнете го копчето за фиксирање (53) нанапред во водечкиот жлеб (28).
- Исклучете го електричниот алат и почекајте додека сечилото за пила не дојде целосно во состојба на мирување.