# Lietošana

- Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.

Zāģa asmens transporta stāvoklis un darba stāvoklis
Zāģēšanas galda izmēru palielināšana
Vertikālā un horizontālā zāģēšanas leņķa iestatīšana
Paralēlās vadotnes iestatīšana
Iestatīt papildu paralēlo atduri
Asmens ķīļa regulēšana
Uzsākot lietošanu
Norādījumi darbam
Zāģēšana
Svarīgāko iestādījumu pārbaude un korekcija
Uzglabāšana un transportēšana