# Lõikekiilu reguleerimine

Lõikekiil (4) ei lase saekettal (24) saeteel kinni kiiluda. Vastasel korral tekib tagasilöögi oht, kui saeketas toorikus kinni kiildub.
Veenduge, et lõikekiil on korrektselt seatud:

- Saeketta ja lõikekiilu vaheline kaugus võib olla maksimaalseltt 3−8 mm.
- Lõikekiilu paksus peab olema väiksem kui lõikelaius ja suurem kui lõikeketta paksus.
- Lõikekiil peab olema alati saekettaga ühel joonel.
- Tavaliste lõigete puhul peab lõikekiil olema alati kõrgeimas asendis.

## Eralduskiilu kõrguse seadmine (vt jn F)

Soonte saagimiseks peate seadma kiilu kõrguse.

- Kasutage elektrilist tööriista soonte või valtside lõikamiseks vaid sobiva kaitseseadisega (nt tunnelkaitsekate, survekamm).

- Avage lukustushoob (37) ja tõmmake kaitsekate (3) eralduskiilul (4) olevast soonest välja.
  Kaitsekatte kaitsmiseks kahjustuste eest hoidke seda korpusel olevas ettenähtud hoidikus (11) (vt jn ).
- Pöörake vänta (15) päripäeva kuni lõpuni, nii et saeketas (24) on saelaua kohal kõige ülemises asendis.
- Vabastage lukustushoob (34), keerates selle päripäeva suunaga üles.
- Tõmmake eralduskiil tihvtidelt (35) (tõmmake lukustushooba (34) natuke väljapoole) maha ja lükake kiil (4) lõpuni alla.
- Laske mõlemal tihvtil (35) lukustuda kiilul olevates ülemistes avades ja fikseerige lukustushoob (34).
  Märgistused (33) klambril ja lukustushooval (34) peavad olema joondatud näidatud viisil.