# Транспортное и рабочее положение пильного диска

## Транспортное положение

- Снимите защитный кожух (3), снимите вкладыш (23) и установите распорный клин (4) в крайнее нижнее положение. Установите вкладыш (23) на место.
- Поверните кривошипную рукоятку (15) против часовой стрелки, чтобы зубья пильного диска (24) находились ниже стола (21).
- Сдвиньте расширитель стола (6) до упора в направлении центра стола.
  Прижмите зажимную рукоятку (13) вниз. Расширитель стола зафиксирован.

## Рабочее положение

- Установите распорный клин (4) в крайнее верхнее положение точно по центру пильного диска, установите вкладыш (23) и монтируйте защитный кожух (3).
- Поворачивайте кривошипную рукоятку (15) по часовой стрелке, пока зубья пильного диска (24) не окажутся на расстоянии прибл. 3−6 мм над заготовкой.