# Delovanje

- Pred začetkom kakršnih koli del na električ‌nem orodju izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Transportni in delovni položaj žaginega lista
Povečanje rezalne mize
Nastavitev navpičnih in vodoravnih zajeralnih kotov
Nastavitev vzporednega vodila
Nastavitev dodatnega vzporednega vodila
Nastavitev razpornega klina
Uporaba
Navodila za delo
Žaganje
Preverjanje in izvajanje osnovnih nastavitev
Shranjevanje in transport