# Inbetriebnahme

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges übereinstimmen.

##

- Zur Inbetriebnahme drücken Sie die grüne Ein-Taste (57).

##

- Drücken Sie auf die Sicherheitsklappe (16).

##

Der Ein-Aus-Schalter ist ein sogenannter Nullspannungsschalter, der ein Wiederanlaufen des Elektrowerkzeugs nach Stromausfall (z. B. Ziehen des Netzsteckers während des Betriebs) verhindert.
Um das Elektrowerkzeug danach wieder in Betrieb zu nehmen, müssen Sie erneut die grüne Ein-Taste (57) drücken.

##

Zum Schutz vor einer unautorisierten Bedienung können Sie die Sicherheitsklappe des Ein-/Ausschalters (16) mit Hilfe eines Vorhängeschlosses absperren.

- Schieben Sie das Sichtfenster (58) ganz nach oben und drücken Sie die Sicherheitsklappe leicht an.
- Schließen Sie die beiden Ösen des Sichtfensters und die Öse der Grundplatte des Ein-/Ausschalters mit einem Vorhängeschloss zusammen.