# Caractéristiques techniques

Scie circulaire à table |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Puissance absorbée nominale | W | 1600 | 1600
Tension nominale | V | 220 − 240 | 220 − 240
Fréquence | Hz | 50/60 | 50/60
Régime à vide | tr/min | 5500 | 5500
Limitation du courant de démarrage |  | ● | ●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Indice de protection |  | / II | / II
Dimensions (y compris les éléments amovibles)
Largeur x profondeur x hauteur | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimensions des lames de scie appropriées
Diamètre de lame de scie | mm | 216 | 216
Épaisseur de corps de lame | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Épaisseur/avoyage mini des dents | mm | 2,3 | 2,3
Diamètre de l’alésage | mm | 30 | 25,4

Dimensions maximales de la pièce : voir Dimensions maximales de la pièce

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.