# Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l’utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.
Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérigènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de l’amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d’aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

L'aspiration des poussières/des copeaux peut être bloquée par de la poussière, des copeaux ou des fragments de pièce.

- Arrêtez l'outil électroportatif et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Attendez l'arrêt total de la lame de scie.
- Déterminez la cause du blocage et éliminez-la.

- Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail. Les poussières peuvent facilement s’enflammer.

- Pour éviter tout risque d’incendie lors du sciage d’aluminium, videz le couvre-lame inférieur et travaillez sans dispositif d’aspiration des copeaux.

##

Pour retirer des fragments de pièce et de grands copeaux, vous pouvez ouvrir le couvre-lame inférieur (44).

- Arrêtez l’outil électroportatif et débranchez le câble d’alimentation de la prise secteur.
- Attendez l’immobilisation complète de la lame de scie.
- Inclinez l’outil électroportatif vers le côté.
- Ouvrez la grille de fond (31) (voir figure a).
- Écartez légèrement les pattes (45) du couvre-lame inférieur et sortez le couvre-lame inférieur (44).
- Éliminez les fragments de matériaux et les copeaux.
- Ramenez le couvre-lame inférieur (44) dans sa position d’origine en veillant à ce que les pattes (45) s’enclenchent.
- Refermez la grille de fond (31).
- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.

##

- Emboîtez un flexible d’aspirateur de diamètre approprié dans l’adaptateur d’aspiration (29).

L'aspirateur doit être conçu pour le type de matériau à scier.

Pour l'aspiration de poussières particulièrement nocives, cancérigènes ou sèches, utilisez un aspirateur spécial.