# Používanie v súlade s určením

Toto elektrické náradie je určené ako stacionárne náradie na pozdĺžne a priečne rezy s rovným priebehom rezu do tvrdého a mäkkého dreva a tiež na rezanie drevotrieskových a drevovláknitých dosiek. Pritom sú možné horizontálne uhly zošikmenia od −30° do +30°, ako aj vertikálne uhly zošikmenia od 0° do 45°.

Pri použití vhodných pílových listov je možné rezanie hliníkových profilov a plastov.