# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

##

- Tryck på den gröna Till-knappen (57) för att starta.

##

- Tryck på skyddslocket (16).

##

På-/av-strömbrytaren är en så kallad nollspänningsströmställare som efter strömavbrott (om t.ex. nätstickproppen dragits ur under drift) hindrar elverktyget från att återinkopplas.
För att återstarta elverktyget måste den gröna Till-knappen (57) tryckas ned.

##

Som skydd mot obehörig användning kan säkerhetsluckan för strömbrytaren (16) låsas med ett hänglås.

- Skjut siktfönstret (58) helt uppåt och tryck lätt på säkerhetsluckan.
- Lås de båda öglorna på siktfönstret och öglan på strömbrytarens grundplatta med ett hänglås.