# Saeketta vahetamine (vt jn l1−l4)

- Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.

- Saeketta paigaldamisel kandke kaitsekindaid. Esineb kehavigastuste oht.

- Kasutage ainult saekettaid, mille maksimaalne lubatud kiirus on suurem teie elektrilise tööriista tühikäigu-pöörlemiskiirusest.

- Kasutage üksnes käes‌olevas kasutusjuhendis esitatud ja elektrilisele tööriistale märgitud andmetele vastavaid saekettaid, mida on vastavalt standardile EN 847-1 testitud ja asjaomaselt tähistatud.

- Kasutage ainult selle elektrilise tööriista tootja soovitatud saelehti, mis sobivad materjalile, mida soovite töödelda.Nii väldite saehambaotste ülekuumenemist ja töödeldava plasti sulamist.

- Ärge kasutage kiirlõiketerasest (HSS) saekettaid. Sellised saekettad võivad kergesti murduda.

##

- Avage lukustushoob (37) ja tõmmake kaitsekate (3) eraldukiilul (4) olevast soonest välja.
- Keerake lukustuskruvi (36) silmusvõtme (9) kruvikeerajaotsakuga pööramissuunas "lukk lahti" ja tõstke lauapanus (23) tööriistašahtist välja. Tõstmise lihtsustamiseks kasutage haardesüvendit (46).
- Keerake vänta (15) päripäeva lõpuni nii, et saeketas (24) asub saepingi kohal kõrgeimas asendis.
- Keerake kinnitusmutrit (47) silmusvõtmega (9) ja tõmmake samaaegselt spindli lukustushooba (48), kuni see fikseerub.
- Hoidke spindli lukustushooba tõmmatult ja keerake kinnitusmutter vastupäeva maha.
- Võtke kinnitusäärik (49) ära.
- Eemaldage saeketas (24).

##

- Vajaduse korral puhastage enne paigaldamist kõik paigaldatavad detailid.
- Asetage uus saeketas tugiäärikule (50) tööriistaspindlil (51).

Juhis: Ärge kasutage liiga väikest saeketast. Saeketta ja lõikekiilu vaheline kaugus võib olla maksimaalseltt 3−8 mm.

- Paigaldamisel veenduge, et hammaste lõikesuund (noole suund saekettal) vastab eralduskiilul oleva noole suunale!

- Asetage kinnitusäärik (49) ja kinnitusmutter (47) kohale.
- Keerake kinnitusmutrit (47) silmusvõtmega (9) ja tõmmake samal ajal spindli lukustushooba (48), kuni see fikseerub.
- Keerake kinnitusmutter päripäeva kinni.
- Asetage vaheplaat (23) tööriistašahti eralduskiilule (4). Keerake lukustuskruvi (36) silmusvõtme (9) kruvikeerajaotsakuga pööramissuunas „lukk kinni“ lõpuni.
- Pange kaitsekate (3) tagasi.