# Основные настройки – контроль и коррекция

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.
Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инструмент.

Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Установите вертикальный угол распила пильного диска на 0°.
- Снимите защитный кожух (3).

### Контроль (см. рис. J1)

- Снимите вкладыш (23) см. Монтаж вкладыша (см. рис. c).
- Установите угловой калибр на 90° и поставьте его на пильный стол (21).

Плечо углового калибра должно по всей длине располагаться в одну линию с пильным диском (24).

### Настройка (см. рис. J2)

- Отпустите винт (59). Теперь можно передвигать упор 0° (20).
- Ослабьте фиксирующий рычаг (18).
- Подвиньте маховичок (14) в направлении упора 0°, чтобы плечо углового калибра по всей длине оказалось заподлицо с пильным диском.
- Удерживайте маховичок в этом положении и снова крепко затяните фиксирующий рычаг (18).
- Снова туго затяните винт (59).
- Монтируйте вкладыш на место (23) см. Монтаж вкладыша (см. рис. c).

Если после настройки указатель угла (52) не располагается в одну линию с насечкой 0° на шкале (19), отпустите винт (60) с помощью обычной крестообразной отвертки и выровняйте указатель угла по отметке 0°.

Повторите вышеописанные действия соответствующим образом для вертикального угла распила 45° (отпустите винт (61); передвиньте упор 45° (17)). При этом указатель угла (52) не должен смещаться.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Снимите защитный кожух (3).

### Контроль

- Обозначьте карандашом первый левый зуб пилы, который виден за вкладышем.
- Установите угловой калибр на 90° и положите его на край направляющего паза (28).
- Передвиньте плечо углового калибра, чтобы оно коснулось обозначенного зуба пилы, и считайте расстояние между пильным диском и направляющим пазом.
- Поверните пильный диск, чтобы обозначенный зуб оказался спереди над вкладышем.
- Передвиньте угловой калибр вдоль направляющего паза к обозначенному зубу пилы.
- Измерьте снова расстояние между пильным диском и направляющим пазом.

Оба измеренные расстояния должны быть одинаковыми.

### Настройка

- Отпустите винты с внутренним шестигранником (62) спереди под столом и винты с внутренним шестигранником (63) сзади под столом с помощью входящего в комплект поставки ключа-шестигранника (10).
- Осторожно приведите в движение пильный диск, чтобы он встал параллельно к направляющему пазу (28).
- Снова туго затяните винты (62) и (63).

##

- Установите параллельный упор справа от пильного диска.
  Передвигайте параллельный упор до тех пор, пока с помощью отметки на лупе (55) на нижней шкале не будет отображаться 29 см.
  Для фиксации снова прижмите зажимную рукоятку (39) вниз.
- Потяните зажимную рукоятку (13) до упора вверх, а расширитель стола (6) – до упора наружу.

### Контроль

Индикатор расстояния (56) должен показывать на верхней шкале (1) то же значение, что и отметка на лупе (55) на нижней шкале (1).

### Настройка

- Выдвиньте расширитель стола (6) до упора наружу.
- Отпустите винт (64) с помощью крестообразной отвертки и выровняйте индикатор расстояния (56) по отметке 29 см на верхней шкале (1).

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Снимите защитный кожух (3).
- Отпустите зажимную ручку (39) параллельного упора и сдвиньте его настолько, чтобы он коснулся пильного диска.

### Контроль

Параллельный упор (5) должен касаться пильного диска по всей длине.

### Настройка

- Отпустите винты с внутренним шестигранником (65) с помощью входящего в комплект поставки ключа-шестигранника (10).
- Осторожно смещайте параллельный упор (5), пока он не коснется пильного диска по всей длине.
- Держите параллельный упор в этом положении и снова прижмите зажимную ручку (39) вниз.
- Снова плотно затяните винты с внутренним шестигранником (65).

##

Сила зажатия параллельного упора (5) может в результате частого использования ослабиться.

- Затягивайте юстировочный винт (22) до тех пор, пока параллельный упор снова можно будет плотно зафиксировать на столе пилы.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Снимите защитный кожух (3).
- Передвиньте параллельный упор (5) справа, чтобы он коснулся пильного диска.

### Контроль

Отметка лупы (55) должна находиться в одну линию с отметкой 0 мм на шкале (1).

### Настройка

- Отпустите винт (66) с помощью крестообразной отвертки и выровняйте метку по отметке 0 мм.

##

### Контроль

Передняя сторона вкладыша (23) должна быть в одну линию со столом или несколько ниже его, задняя сторона должна быть в одну линию или несколько выше стола.

### Настройка

- Кончиком кольцевого гаечного ключа (9) настройте юстировочный винт (67) на нужный уровень.